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Maison à Arbespine 4845 Jalhay
Maison de gauche
Introduction 
Pour la société Oxybat sprl,  chaque projet est personnalisé et donc chaque projet à son propre cahier des charges.
Cahier des charges : Gros-œuvre

Préambule.
Sans étude de stabilité préalable, le terrain est considéré comme ayant une portance et une constitution normales. Tous travaux spéciaux de terrassement (rochers, ...) ou de stabilité (remblais, nappe d’eau, ...) feront l’objet d’une étude de sol  et d’une offre particulière complémentaire si nécessaire.
Avant le début des travaux, le maître de l’ouvrage veillera à bien matérialiser les limites du terrain (bornes, clôtures, …) sous sa responsabilité (à l’aide d’un géomètre si nécessaire).
Installation de chantier.
La fourniture en eau et en électricité pendant la durée du chantier.
Un enrochement d’accès au chantier pour les approvisionnements par camions.
Tout au long du chantier, l’évacuation des déchets provenant des travaux réalisés par l’entreprise.

Terrassements.
Le déblai de la terre arable (couche de terre noire +/- 20 cm), entreposée séparément des autres terres pendant la durée du chantier.
Les déblais nécessaires à la réalisation d’une cave de 2.10 m de haut
L'évacuations  des terres est  comprises


Égouttage et épuration.
Les canalisations Ø110 mm pour le réseau d'égouttage des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales.

Dans le cas de présence d'un égout public:
· une canalisation pour le départ des eaux usées vers l’égout public (forfait en fonction du recul entre la limite avant du terrain et la façade avant. 
Dans le cas d'absence d'égout public : 
· une canalisation pour le départ des eaux usées vers la chambre de répartition du drain d’épandage 
· une mini-station d’épuration agrée par la région wallonne 1 à 5 personnes
Une citerne de 5000 litres pour eaux de pluie avec chambre de visite avec couvercle étanche  et gaine + socarex vers l’habitation 

Un drain rond Ø80 mm recouvert de 40 cm autour du radier des vides ventilés
Gaines pour raccordement.
La ou les tranchée(s) avec pose de 4 gaines (2 x 2) conformes aux exigences des régies distributrices pour les raccordements énergies : eau et téléphone, électricité et télédistribution (compris en fonction du recul entre la limite avant du terrain et la façade avant).
Remarques :
Le maître de l’ouvrage fournira, à l’entreprise et en temps utile, les prescriptions des différentes sociétés nécessaires à la préparation des divers raccordements. 
Le raccordement aux énergies est à charge du maître de l’ouvrage.
Fondations.
La boucle de terre en cuivre plombé.
Semelles de fondations en béton
Maçonnerie caves
Hauteur de 2.10 m
Terrasse extérieure 

Maçonnerie extérieure.
Hauteur finie du rez-de-chaussée : 2,50 m.
Les murs extérieurs de façades composés d'un bloc argex de 0.14 cm
Les murs intérieures en argex,en fonction de l'étude d'ingénie

Maçonnerie intérieure.
Hauteur finie du rez-de-chaussée : 2,50 m.
Hauteur finie de l’étage : 2,40 m.
Tous les murs intérieurs (porteurs et cloisons) du rez en blocs de béton d’argex ép. 9, 14 ou 19 cm selon les murs.



Ouvertures d’évacuation réglables (suivant réglementation wallonne de ventilation).
En fonction des résultats de le PEB, une ventilation adaptée sera prévue

Éléments en pierre bleue meulée.
Les seuils de portes 5/18 cm
Des seuils de fenêtres 5/18 cm
Suivant crépis seuil en zinc


Planchers en béton armé.
Des hourdis en béton armé à face inférieure rugueuse les pièces à plafonner (rez et étage)
Une dalle de compression (armée) est comprise dans le prix des hourdis (ép.5cm)


Cheminées.
En fonction du choix du maître de l’ouvrage pour le poste « chauffage ».
Non reprise dans l'estimation


Cahier des charges : Toiture
Charpente / Couverture
Charpente traditionnel lc et kvh
Couverture en tuile Imerys Huguenot 11 pcs m2

Zingueries
Les tuyaux de descente ronds 100 mm en zinc 



Cahier des charges : Menuiseries extérieur

Menuiserie extérieure
En PVC structuré ton blanc (RAL 9016) extérieur / blanc intérieur 
(une autre teinte est possible sur demande)
Chassis double vitrage 32.3-16-33.2 isolant k 1,1 avec drainage dissimulé.
Les châssis de portes extérieures sur mesure avec double vitrage 





Cahier des charges : Electricité
Général
Légende: 1 point lumineux = 1 PL
                  2 point lumineux = 2 PL
                  2 directions = 2D

Hal d'entrée
1 PL à2D
1 prise simple
1 sonnette avec transformateur et bouton éclairé
1PL à 1D extérieure

Wc
1 PL à 1D

Cuisine
1 PL à 1D
1 PL 0 1D  au dessus table
1 prise taque de cuisson
1 prise four
1 prise lave vaisselle
1 prise machine à laver
1 prise séchoir
1 prise hotte
1 prise frigo
2 prises doubles plan de travail
1 prise simple

Séjour
4 prise doubles
1 prise tv
1 prise téléphone

Extérieure
1 PL à 1D

Escalier
1 PL à 2D

Hall de nuit
1 PL à 2 D
1 prise simple

Chambre 1
1 PL à 1D
3 prises simples
1 radiateur 1500 w alimentation et placement

Chambre 2
1 PL à 1D
3 prises simples
1 radiateur 1500 W alimentation et placement compris

Chambre 3
1 PL à 1D
3 prises simples
1 radiateur 1500 W alimentation et placement compris

Buanderie
1 PL à 1D
3 prises simples
1 radiateur 1500 W alimentation et placement

Salle de bain
1 PL à 1D
1 arrivée 230 v meuble évier
1 prise simple
1 radiateur mural chauffant

Coffret électrique
1 coffret électrique
1 différentiel général 300 ma

Coffret compteur
Demande du GRD  coffret 25s60 avec sectionneur 125 A

Equipotentielles (eau,salle de bain,etc )
Liaisons terre coffret
1 sectionneur de terre

Détecteur incendie
2 détecteurs incendie sur piles

Réception
Réception par un organisme agréer
2 jeux de plans

Remarques générales
.les interrupteurs et prises encastrés sont NIKO original blanc ou crème.
.les interrupteurs et prises apparents sont en Legrand plexo 55.
.radiateurs salle de bain Dimplex di 5330100
.radiateur chambre et bureau Themor Th5270515

Non compris
. les luminaires
.le raccordement aux énergie extérieure
.l'ajout de différentiels en fonction de la qualité de la terre.
.la mise en comformité de la terre par piquets si valeur mesurée est supérieure à 30 ohms.

ALARME :offerte dans l'offre




Cahier des charges : Sanitaire
Salle de bain
Baignoire acryl blanc 170x75 prima +mitigeurGrotherm 1000
Deux lavabos suspendu 60 cm blanc avec robinets mitigeurs Grohe
Un wc blanc avec réservoir blanc en faience sanitaire avec deux boutons

WC REZ
Un wc blanc avec réservoir blanc en faience sanitaire avec 2 boutons
Un lave main blanc 40/23 avec robinet d'eau froide Grohe

Cuisine
Arrivée d'eau chaude,eau froide,décharge pour évier de cuisine
Arrivée d'eau chaude ,eau froide pour le lave - vaisselle

Buanderie
Bac vidoir avec robinet double service
Arrivée eau froide et décharge pour lessiveuse

Cahier des charges : Chauffage
Pompe à chaleur

PAC GENERAL-SIEMENS de 6KW de chauffage sol au rez et boiler 190L 

. 
Une régulation par thermostat programmable  
Tuyauterie bitube (collecteur central avec alimentation directe de chaque radiateur), en tube « ALPEX », système « tube en tube » PEHD Multiskin (polyéthylène réticulé + couche d'aluminium + couche de PVC) encastré sous chape

La réception  de l’installation

Etage :chauffage électrique



Cahier des charges : Plafonnage

Murs & cloisons
Le plafonnage complet des murs et plafonds de toutes les pièces est prévu

Tablettes 
Les appuis de fenêtre 

Cahier des charges : Chapes & carrelages


Chapes
Une isolation de 10 cm en polyuréthane projeté (lambda = 0,021 W/mK) dans les chapes du rez sauf garage. 
Une chape à recouvrir (avec fibres Dramix Duo) dans les pièces d'habitation du rez et de l'étage. Ep 7 cm

Carrelages sol 
Le carrelage du sol en pose droite collé sur chape formats 30/30 cm à 40/40 cm (prix affiché de fourniture = 30 €/m² hors TVA) dans les locaux suivants : 
Séjour - Cuisine - Salon -Hall - WC rez  - Salle de Bains - Buanderie
Les plinthes en faïence assorties (prix affiché de fourniture = 8 €/m hors TVA) dans ces mêmes locaux, excepté la salle de bains. 

Faïences murales
Le carrelage mural  salle de bain non repris


Cahier des charges : Menuiseries intérieures

Escaliers en potion

Escaliers en béton armé
L’escalier sera réalisé en béton armé et près à être recouvert d’une finition carrelage

Ou

Escaliers en bois






Portes intérieures en bois
Les portes intérieures de type « blocs-portes » à peindre



Cahier des charges : Ventilation
Ventilation système C + EVO2
En attente de la peb
Cahier des charges : Peintures
Si vous le désirez, un devis pour les peintures peut être réalisé,poste non repris

Cahier des charges : Abords
Remise en place des terres et aménagement des abords.
Le nivellement en fin de gros-œuvre (remblais autour du bâtiment).

La réalisation des allées de garage et d'entrée avec un empierrement de stabilisation 0/63 ép. 15 cm + une couche d’empierrement de finition en pierres grises 8/16.



Oxybat chemin du cheneux waimes
Cahier des charges Arbespine Jalhay
Client :Scagnol Irene
